**Форма наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, выполняемых работниками подрядных (субподрядных) организаций**

Организация, подразделение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

НАРЯД-ДОПУСК №\_\_\_\_\_\_

на работы повышенной опасности

1. Производители работ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(предприятие, цех, должность, фамилия, имя, отчество) структурное подразделение Заказчика, наименование объекта и выполняемых работ

2. Допускается к выполнению:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место работы, наименование оборудования, работ, краткое содержание объема работ и условия их выполнения)

3. Планируемое время проведения работ:

начало в \_\_\_ ч. \_\_\_ мин «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

окончание в \_\_\_ ч. \_\_\_ мин «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

4. Допускающий(ие) к работе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

5. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Мероприятия по обеспечению безопасности работ:

6.1 До начала производства работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель  |
| 1. | Остановить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (место остановки, положение) |  |  |
| 2. | Отключить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (рубильник, задвижку, магистраль, изъять бирку)  |  |  |
| 3. | Установить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (закоротки, тупики, заглушки, сигнальные лампы)  |  |  |
| 5. | Оградить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (зону работ, вывесить плакаты) |  |  |
| 6. | Предусмотреть меры безопасности при работе на высоте и в колодцах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (леса, страховочные системы, веревки) |  |  |
| 7. | Предупредить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (машинистов соседних кранов и кранов смежных пролетов с подписью в вахтенном журнале)  |  |  |
| 9. | Указать маршруты к месту работы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (при необходимости приложить схему) |  |  |
| 10. | Вывесить плакаты  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (предупреждающие, запрещающие) |  |  |
| 11. | Дополнительные мероприятия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

6.2 В процессе производства работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель  |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

7. Наряд-допуск выдал

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность выдающего наряд-допуск, фамилия И.О., подпись, дата и время)

8. Мероприятия выполнил(и):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер мероприятия  | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

9. Согласовано: мастер (участка) или другие назначенные лица

9.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.4 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия И.О., подпись)

10. Инструктаж при оформлении наряда-допуска получил. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, указанных в п. 6.1. выполнены, мною проверены. Производителя работ с условиями работы ознакомил и проинструктировал, к работе приступить разрешаю

Допускающий к работе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. Время: час. \_\_\_\_\_\_\_, мин. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. С условиями работы ознакомлен и проинструктирован, подготовку проверил, рабочее место принял - производитель работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия И.О., подпись, дата, время)

12. Бригаду(ы) в количестве \_\_\_\_человек проинструктировал, к работе приступил

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. Время: час. \_\_\_\_\_\_\_, мин. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Производитель работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия И.О., подпись)

13. Продление наряда допуска

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата,****время** | **Условия не изменились, смену сдал - производитель работ** | **Численность состава бригады** | **С условиями работ****ознакомлен, принял -****производитель работ** | **Допуск разрешаю -****допускающий к работе** |
| **Фамилия И.О.** | **Подпись** | **Фамилия И.О.** | **Подпись** | **Фамилия И.О.** | **Подпись** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Временное прекращение ремонтных работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата,****время** | **Работы приостановлены. Персонал выведен. Наряд- допуск сдал. Производитель работ** | **Рабочее место проверил. Наряд-допуск принял. Допускающий к работе** | **Дата,** **время** | **Мероприятия по безопасному выполнению работ проверил. Работу разрешаю. Наряд допуск выдал. Допускающий к работе**  |
| **Фамилия И.О.** | **Подпись** | **Фамилия И.О.** | **Подпись** | **Фамилия И.О.** | **Подпись** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

14. Работа окончена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рабочее место убрано, не используемые в эксплуатации конструкции,

 (дата, время)

приспособления, материалы, инструменты и мусор убраны, все ограждения установлены, персонал с места производства работ выведен

Наряд-допуск сдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия И.О., подпись производителя работ)

Наряд-допуск принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, подпись допускающего к работе)**Приложение №1 к наряду-допуску № \_\_\_\_\_\_\_\_,**

 **выданному «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г. на работы повышенной опасности**

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Дата, время, краткое содержание инструктажа | Фамилия, инициалы | Профессия | Подпись | Подпись про-изводителя работ  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Приложение №2 к наряду-допуску № \_\_\_\_\_\_\_\_,**

 **выданному «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г. на работы повышенной опасности**

**Требования к оформлению работ повышенной опасности**

* 1. Ответственными лицами за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности, обеспечивающими безопасные условия труда с оформлением наряда-допуска, являются:

- выдающий наряд-допуск;

- допускающий к работе по наряду-допуску;

- производитель работ по наряду-допуску;

- исполнитель работ.

* 1. Наряд-допуск оформляется с использованием формы – Приложение №7 к настоящему Положению. При рукописном оформлении наряда-допуска записи вносятся шариковой авторучкой, синим или черным цветом стержня четким и разборчивым почерком.
	2. Заполнение всех граф наряда-допуска производится в соответствии с содержанием подстрочного текста. Оставлять пустые графы, ставить прочерки в графах не допускается (при отсутствии информации для соответствующей графы – указывается: «не требуется», «нет», «отсутствует» и т.п.).
	3. При проведении работ повышенной опасности в несколько смен на все время действия наряда-допуска назначается несколько допускающих к работе и производителей работ в соответствии с количеством смен и графиком выходов, о чем делается запись в соответствующих пунктах наряда-допуска.
	4. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ с повышенной опасностью, но не более чем на 30 календарных дней.
	5. Наряд-допуск оформляется выдающим наряд-допуск в двух экземплярах (Приложение к наряд-допуску оформляется в одном экземпляре и находится у производителя работ для своевременного дополнения списка исполнителей и регистрации целевого инструктажа).
	6. До начала работы наряд-допуск должны быть подписан: выдающим наряд-допуск, лицами, выполнившими мероприятия (при производстве работ, требующих разборку электрической схемы агрегата, с обязательной подписью электротехнического персонала) по обеспечению безопасных условий труда, указанных в наряде-допуске, лицами, согласовавшими наряд-допуск, допускающим к работе и производителем работ. Наряд-допуск подписывается допускающим к работе и производителем работ после проведения инструктажа и проверки выполнения мероприятий, с указанием даты и времени.
	7. Наряд-допуск согласовывается с технологическим персоналом подразделения (мастером производственного участка и т.п.) с соответствующей записью в графе 9 наряда-допуска.
	8. Один экземпляр оформленного наряда-допуска на бумажном носителе и приложение к нему должен быть выдан допускающим к работе производителю работ и во время выполнения работ должен находиться непосредственно на месте выполнения работ у производителя работ. Второй экземпляр наряда-допуска должен находиться у допускающего к работе вместе с наряд-допусками, действующими на данный момент времени.
	9. По окончании выполнения работ повышенной опасности наряд-допуск закрывается.
	10. Допускающий к работе указывает время получения наряда-допуска от производителя работ в своем экземпляре наряда-допуска. Выдающий наряд-допуск обеспечивает хранение экземпляров наряда-допуска, приложения к нему в течение одного месяца со дня его закрытия.
	11. Наряды-допуски на работы, при выполнении которых произошли аварии и несчастные случаи, должны храниться с материалами Подрядчика по расследованию аварий и несчастных случаев.
	12. В случае утери наряда-допуска работы должны быть прекращены. На продолжение данных работ должен быть оформлен новый наряд-допуск и допуск к работе исполнителей произведен заново.
	13. В случае изменения условий производства работ и (или) при возникновении в процессе работ опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются. Наряд-допуск закрывается и выдается новый наряд-допуск для дальнейшего проведения работ.
	14. При необходимости временного прекращения ремонтных работ, а также при прокрутке и опробовании оборудования, по указанию допускающего к работе производитель работ обязан удалить персонал от ремонтируемого объекта на безопасное расстояние и возвратить свой экземпляр наряда-допуска допускающему. Возобновление работ производится после проверки всех первоначальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих по наряду-допуску допускающим и возвращения наряда-допуска производителю работ. Приостановка и возобновление работ оформляется в таблице «Временное прекращение ремонтных работ» п. 13 наряда-допуска.
	15. При перерыве в работе в течение дня/смены (перерыв на обед, перерыв по условиям производства работ) наряд-допуск остается у производителя работ и бригада после перерыва приступает к работе по его разрешению. Допуск после такого перерыва осуществляется без оформления в наряде-допуске.
	16. При перерыве в работе более смены разрешается продление наряда-допуска после проверки допускающим и производителем работ неизменности условий безопасного её выполнения, указанных в наряде-допуске с отметкой об их выполнении
	17. в таблице «Продление наряда допуска» п. 13 наряда-допуска.
	18. Не разрешается вводить в работу оборудование после ремонта до возвращения закрытого наряда-допуска производителем работ допускающему к работе.
	19. Работы, проводимые по наряду-допуску, должны быть прекращены, если:
		1. обнаружено несоответствие фактического состояния производства работ требованиям безопасности и охраны труда;
		2. выявлено нарушение условий отключения технических устройств;
		3. характер и объемы работ изменены в такой степени, что требуется изменение схемы отключения технических устройств и порядка выполнения работ;
		4. появилась угроза жизни и здоровью работников;
		5. подан аварийный сигнал.